FILE_TYPE=LIBRARY_PARTS;
PRIMITIVE 'S41_2V','S41_2V_Other';
  PIN
    'COIL+':
      PIN_NUMBER='(1)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'NO_1':
      PIN_NUMBER='(2)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'COM_1':
      PIN_NUMBER='(3)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'COM_2':
      PIN_NUMBER='(4)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'NO_2':
      PIN_NUMBER='(5)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'NO_CONNECTION_1':
      PIN_NUMBER='(6)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'NO_CONNECTION_2':
      PIN_NUMBER='(7)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'NO_3':
      PIN_NUMBER='(8)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'COM_3':
      PIN_NUMBER='(9)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'COM_4':
      PIN_NUMBER='(10)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'NO_4':
      PIN_NUMBER='(11)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'COIL-':
      PIN_NUMBER='(12)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
  END_PIN;
  BODY
    PART_NAME='S41_2V';
    PHYS_DES_PREFIX='K';
    NO_LOAD_CHECK='TRUE';
    PIN_COUNT='12';
    BODY_NAME='S41_2V';
    JEDEC_TYPE='S412V';
  END_BODY;
END_PRIMITIVE;
END.
