(module "S412V" (layer F.Cu)
  (descr "S412V-3")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 12.700 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 12.700 -3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "S412V" (at 12.700 -3.81) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -1.3 -9.81) (end 26.7 -9.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 26.7 -9.81) (end 26.7 2.19) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 26.7 2.19) (end -1.3 2.19) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.3 2.19) (end -1.3 -9.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.3 2.19) (end 26.7 2.19) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 26.7 2.19) (end 26.7 -9.81) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 26.7 -9.81) (end -1.3 -9.81) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.3 -9.81) (end -1.3 2.19) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.3 3.19) (end 27.7 3.19) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 27.7 3.19) (end 27.7 -10.81) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 27.7 -10.81) (end -2.3 -10.81) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.3 -10.81) (end -2.3 3.19) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 2.9) (end 0 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 2.8) (end 0 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0 2.9) (end 0 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0 2.85) (end 0.000 2.9) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0 2.85) (end 0.000 2.8) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0 2.85) (end 0.000 2.9) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 20.320 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 25.400 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 25.400 -7.62) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 20.320 -7.62) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 15.240 -7.62) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.160 -7.62) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 5.080 -7.62) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model S41-2V.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
