(module "B4BXHA" (layer F.Cu)
  (descr "B4B-XH-A-4")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 3.725 -0.525) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 3.725 -0.525) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "B4BXHA" (at 3.725 -0.525) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -2.45 2.35) (end 9.95 2.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.95 2.35) (end 9.95 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.95 -3.4) (end -2.45 -3.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.45 -3.4) (end -2.45 2.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 -3.4) (end 9.95 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.95 -3.4) (end 9.95 2.35) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.95 2.35) (end -2.5 2.35) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.5 2.35) (end -2.5 -3.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.5 -4.4) (end 10.95 -4.4) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 10.95 -4.4) (end 10.95 3.35) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 10.95 3.35) (end -3.5 3.35) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.5 3.35) (end -3.5 -4.4) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 2.9) (end 0 2.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 2.8) (end 0 2.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 2.85) (end 0.000 2.9) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 2.85) (end 0.000 2.8) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.500 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.500 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model B4B-XH-A.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
