FILE_TYPE=LIBRARY_PARTS;
PRIMITIVE 'TTP223BA6','TTP223BA6_SOT23 (6-Pin)';
  PIN
    'Q':
      PIN_NUMBER='(1)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VSS':
      PIN_NUMBER='(2)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'I':
      PIN_NUMBER='(3)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'TOG':
      PIN_NUMBER='(6)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'VDD':
      PIN_NUMBER='(5)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
    'AHLB':
      PIN_NUMBER='(4)';
      NO_LOAD_CHECK=BOTH;
      NO_IO_CHECK=BOTH;
      ALLOW_CONNECT=TRUE;
      PINUSE='UNSPEC';
  END_PIN;
  BODY
    PART_NAME='TTP223BA6';
    PHYS_DES_PREFIX='IC';
    NO_LOAD_CHECK='TRUE';
    PIN_COUNT='6';
    BODY_NAME='TTP223BA6';
    JEDEC_TYPE='SOT95P285X126-6N';
  END_BODY;
END_PRIMITIVE;
END.
